구 분	가이드라인
제품명 (모델명)	수관 가이드링	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	구조현장에서 구조대원이 안전하게 수색을 할 수 있도록 가이드해주는 보조장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 마찰 없이 호스를 따라 커플링 위로 지나갈 수 있도록 제작되었습니다. • 마모와 열에 강한 플라스틱 볼을 사용하였습니다. • 스틸 케이블로 내구성이 강합니다. • 가이드링은 오토롤을 연결하여 수관이 들어간 곳까지 대원의 이동 및 구조물 수색을 도와줍니다. • 한쪽에 스틸 아이 카라비너, 다른 한쪽은 ∅50 스틸링으로 구성되었습니다. • 재 질 : 마모 및 내열성 플라스틱 볼, 스틸 • 사 이 즈 : 50 cm • 무 게 : 약 230 g • 조달청물품식별번호 : 2410163801-25020566
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)