구 분	지붕확보 장비
제품명 (모델명)	지붕안전확보장비 세트 JIR-080	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	공장, 창고 화재시 건물 지붕에서 스크류와 로프를 이용하여 개인의 안전을 확보하고, 장비 추락으로 인한 2차 사고를 방지하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 샌드위치 판넬용으로 구성되어 현장에 따라 선택 사용이 가능합니다. • 두랄루미늄 재질로 가볍고, 내구성이 뛰어납니다. • 직관적 스크류 구조로 결착과 탈착이 간편하고 빠릅니다. • 샌드위치 판넬용 스크류는 2가지 타입(270 mm, 120 mm)으로 최저 50 mm에서 최대 260 mm 판넬까지 사용 가능합니다. • 천공 스크류 부분은 스텝드릴로 되어 있어 회전만으로 판넬을 관통할 수 있습니다. • 몸통부 탭 간격이 11 mm 이상으로 적은 회전으로 신속히 결탈착이 가능합니다. • 결탈착 핸들이 구성되어 수동 및 전동공구를 이용하여 신속히 사용 가능합니다. • 재 질 : 두랄루미늄, 스텐리스 • 중 량 : SC260 – 450 g / SC100 – 360 g • 길 이 : SC260 – 410 mm / SC100 – 280 mm • 지 름 : 20 mm • 탭 간 격 : 12 mm 이상 • 탭 깊 이 : 2 mm 이상 • 구 성 : 샌드위치 판넬용 SC260 6개, SC100 6개, O형카라비너 6개, 핸들 1개, 보관가방 1개
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)