구 분	보호복
제품명 (모델명)	말벌보호복 JIH-015A	제조사 (원산지)	제일레스텍 (대한민국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	유해곤충의 침투를 차단하는 신체보호 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 보호복 착용 후 머리보호구를 손쉽게 결착하는 구조로 착. 탈의가 편리합니다. • 4개의 쿨링팬과 2개의 배터리 구동으로 장시간 작업 시 통기성이 뛰어납니다. (기본 2개, 추가 2개는 별도구매) • 장갑은 원터치 자석 결합구조로 착용이 간편합니다. • 머리보호구 전·후, 좌·우에 자연통기 구조로 통기성을 향상하였습니다. • 발목은 2중 구조로, 내피는 고무 밴드, 외피는 지퍼 결착 구조로 장화 착용이 편리합니다. • 머리보호구 앞면창은 볼트를 사용하여 견고하게 결착되고 교체 사용이 간편합니다. • 스트로우홀이 있어 빨대를 이용한 음료섭취가 가능합니다. • 쿨링시스템과 아이스 팩을 호환 또는 중복하여 사용 가능합니다. - 보호복 - • 재 질 : 나일론원단(1차), 특수PVC 코팅(2차) • 색 상 : 아이보리 / 유광코팅 • 머리보호구 결착밴드 : 20 mm • 머리보호구 조임 버클 : 15 mm 웨빙용 자석버클 • 팔 길이 조절웨빙 : 20 mm • 장갑 결착링 : 지름 – 130 mm / 사용자석 : 8 x 5 mm / 두께 – 1.5 mm 이상 • Size 구분 : Free • 상의 양쪽주머니 2개, 가슴 지퍼주머니 2개 구성 • 마크부착용 벨크로 : 등 1개, 가슴 1개, 어깨 2개 • 등에 쿨링팬 2개를 장착할 수 있는 구조 - 머리보호구 - • 재 질 : 보호구 - 플라스틱 / 앞면창 PC • 지 름 : 345 mm 이하 • 높 이 : 215 mm • 두 께 : 1.5 mm 이상 • 보호복 걸림 턱 : 7 mm 이상 • 스트로우 홀 : 8 mm • 쿨링팬 결착볼트 : M4 • 일자형 통기구 : 150개 이상 • 앞면창 : 교체형 (1.5T PC) • 보호구 안쪽에 팬 2개를 삽입할 수 있는 구조 • 안전모는 플라스틱 걸림 턱과 볼트를 이용한 결착구조 - 보호복 쿨링팬 - • 팬 크 기 : 103 x 103 x 49 mm • 팬 형 상 : 사각형 구조 • 날 개 수 : 5개 (연질 플라스틱) • 색 상 : 팬 - 백색 / 배선 - 백색 • 사용전압 : 5 V / 0.6 A • 사용시간 : 3시간 30분 이상 (배터리 : 5000 mA) - 장갑 - • 재 질 : 결합 링 - 플라스틱(ABS) / 장갑 - 고무 • 색 상 : 백색 • 길 이 : 310 mm • 중 량 : 230 g(쌍) • 네오디움자석 : 8 x 5 mm • 최종구성 : 보호복 1EA, 머리보호구 (안전모 포함) 1EA, 보호장갑 2조, 보호복 쿨링팬 2EA, 보조배터리 1EA (5000 mAh), 앞면창 2EA, 보관용 가방 1EA
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체) ◎ 팬 KC 인증서 제출