구 분	등강기
제품명 (모델명)	LIFT 등강기	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프 등강용으로 손잡이가 장착 된 등강기
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 안전하고 부드러운 상승을 위한 핸드 등강기입니다. ∙ 두 개의 카라비너를 위한 매우 넓은 핸들과 부착 지점은 거벽 등반가부터 고소 작업자 또는 특수 부대에 이르기까지 모든 사람에게 적합합니다. ∙ 왼손용과 오른손용 두 가지 버전이 있습니다. ∙ 더 높은 내부식성과 모든 조건(얼어 있거나 더러운 로프)을 위한 스테인리스 스틸 톱니 캠이 적용되었습니다. ∙ 오버몰드 그립과 상단은 인체공학적으로 제작되어 편안하고 강력한 그립을 제공합니다. ∙ 넓은 하단 홀은 두 개의 표준 카라비너를 연결할 수 있습니다. ∙ 로프 주위에 카라비너를 고정할 수 있는 상단 홀이 있습니다. ∙ 방아쇠 방식의 캠은 장갑을 착용한 상태에서도 쉽게 작동할 수 있습니다. ∙ EN 567 ----- 로프 Ø 8 - 13 mm 사용. ∙ EN 12841-B ----- 로프 Ø 10 - 13 mm 사용. ∙ 재 질 : 본체 - 고강도 알루미늄 , 캠 - 스테인리스 스틸 , 트리거 - 플라스틱 ∙ 색 상 : 블랙 ∙ 사용로프 : 8 ~ 13 mm ∙ 중 량 : 190 g ∙ 인 증 : CE EN 567, EN 12841-B, UIAA ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618231001-25203112
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)