구 분	카라비너
제품명 (모델명)	옥시 BC 트리플락	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	도르래 및 등강기와 함께 사용하는 타원형 카라비너
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 열간 단조 알루미늄 타원형 카라비너는 특히 도르래, 등강기 및 하강기와 함께 사용하도록 설계되었습니다. • 트리플 액션 게이트 잠금 • 쉬운 조작을 위한 잠금 슬리브의 거친 노치 • 캡티브 바는 카라비너를 올바른 방향으로 유지합니다. (바는 육각렌치를 이용하여 제거할 수 있습니다.) • 부드러운 클리핑 및 언클리핑을 위한 각진 걸림 방지 키잠금 노즈 • 열간 단조 I빔 구조로 카라비너가 매우 강하고 단단하며 가볍습니다. • 거의 타원형 모양이므로 장치의 부착 지점, 앵커 또는 슬링에서 카라비너를 쉽게 돌릴 수 있습니다. • 타원형 모양으로 인해 부착된 풀리가 대칭으로 하중을 받습니다. • 더 나은 로프 활동 및 카라비너 마모 감소를 위한 넓은 로프 베어링 영역 • 각 카라비너는 10kN의 강도에 대해 개별적으로 테스트되었습니다. • 고유 생산 번호 • 재 질 : 알루미늄 • 색 상 : 골드, 블랙 • 중 량 : 83 g • 상하강도 : 26 kN • 좌우강도 : 8 kN • 열린상태 : 7 kN • 개폐구열림 : 21 mm • 인 증 : CE EN 12275, EN 362 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178601-25203114
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)