구 분	전신형 안전벨트
제품명 (모델명)	익스퍼트 3D 스피드	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 로프 액세스용 안전벨트
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 전문가를 위한 편안한 로프 액세스용 전신 안전벨트입니다.. ∙ 매우 편안한 넓은 허리 벨트 패딩은 고소 작업 시 최대의 편안함을 제공합니다. ∙ 허리 벨트의 반사 스트랩 및 인쇄와 어깨 패딩의 반사 스트랩은 어두운 작업 조건에서 가시성을 높여줍니다. (블랙 버전의 안전벨트에는 반사 요소가 장착되어 있지 않습니다.). ∙ 해부학적 다리 고리와 허리 벨트는 강한 PES 패브릭으로 덮여 있어 내마모성이 뛰어납니다. ∙ SPEED 버클을 사용하면 사용자의 신체에 맞춰 유연하고 빠르게 조절할 수 있습니다. ∙ 가슴 등강기 부착 공간을 늘리기 위해 어깨 끈을 메인 포인트에 연결하는 데 옥시 트리플락 카라비너가 사용되었습니다. ∙ 흉부 어센더 스마트 고정 시스템은 웨빙의 내구성 증가를 위해 플라스틱 커버를 이용하여 옥시 카라비너에 연결하였습니다. ∙ 어깨 끈과 다리 고리는 독립적으로 조절 가능합니다. ∙ 목 부분 어깨끈의 좁은 패딩과 웨빙으로 편안한 작업이 가능합니다. ∙ 추가 "A" 표시가 표시된 EN 361에 따른 추락 방지용 전면 및 후면 부착 지점이 있습니다. ∙ 평평한 후면 부착 지점은 배낭이나 호흡 장치를 휴대할 때 사용자의 등에 부담을 주지 않습니다. ∙ EN 358에 따른 작업 위치 지정을 위한 2개의 측면 부착 지점이 있습니다. ∙ 5kg의 지지력을 갖춘 인체공학적 편조 기어 루프가 4개 있습니다. ∙ 재 질 : 나일론, 폴리에스터, 알루미늄, 스틸 ∙ 색 상 : 블랙/옐로우 ∙ 사 이 즈 : S, M/L, XL ∙ 중 량 : 2,415 g (M/L 사이즈 기준) ∙ 최대사용하중 : 150 kg ∙ 인 증 : CE EN 361, EN 358, EN 813, EN 1497 ∙ 조달청물품식별번호 : 4618230601-25197113
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)