구 분	허리벨트
제품명 (모델명)	M-드롭 벨트 세트	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	소방 작업을 위해 개발된 확보용 허리 안전벨트
사 진	<다리벨트 활용도>
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 구조대원분들을 위해 개발된 진입, 대피 안전벨트입니다. • 장시간 착용 시 허리에 무리가 가지 않도록 패드를 사용하였습니다. • 총 3개의 부착지점 (측면 2개, 중앙 1개)이 있습니다. • 2개의 장비걸이는 간단한 장비의 보관이 가능합니다. (확보용 불가능) • 분리형 다리 벨트는 구조대상자를 구출 시 사용가능 하도록 특별 제작되었습니다. • 특허받은 중앙 스테인레스 자동 원터치 버클과 사이즈 조절용 더블 버클로 착용이 신속합니다. • 후면에 반사띠가 들어가 야간에 식별이 가능합니다. - 하반신안전벨트 - • 각 부착지점 강도 : 15kN • 재 질 : 폴리아미드, 스테인리스, 고강도 알루미늄, 강화플라스틱 • 사 이 즈 : 약 33“~56” • 색 상 : 혼합 • 무 게 : 약 550g (허리벨트), 약 800g (허리벨트, 다리벨트 결합시) • 인 증 : CE EN358 (허리벨트) EN12277 (허리벨트와 다리벨트 결합시) - 카라비너 - • 재 질 : 고강도 알루미늄 • 사 이 즈 : 110 x 65mm • 무 게 : 약 80g • 인장강도 : 22kN • 개폐구 열림 : 21mm • 인 증 : CE EN362 • 구 성 : 하반신안전벨트 1, 카라비너 1 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618230601-23826779
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)