구 분	카라비너
제품명 (모델명)	오케이 스크류락	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	도르래 및 등강기와 함께 사용하는 타원형 카라비너
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 대칭 오형 카라비너를 필요로 하는 도르래, 로프 클램프에 사용 • 키락 시스템을 사용하여 장비가 걸리지 않는다 • 고강도 H 압축 카라비너로 강도는 높이고 무게는 줄임 • 캡티브를 사용하여 장비와 카라비너의 뒤집힘을 막아 준다 • 중 량 : 70g • 상하강도 : 25kN • 좌우강도 : 8kN • 열린상태 : 7kN • 개폐구열림 : 22mm • 재 질 : 알루미늄 • 인 증 : CE EN 12275, UIAA ◎ 조달청물품분류식별번호 : 46161786-23223054
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)