구 분	도르래
제품명 (모델명)	3“ PMP 싱글 도르래	제조사 (원산지)	SMC (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고효율 푸르직 도르래로 운반 및 구조, 하이라인, 티롤 횡단까지 다양한 방식으로 사용될 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • SMC PMP 도르래 중 가장 큰 크기로 큰 부하와 까다로운 작업에 사용됩니다. • 넓은 베이스 디자인은 푸르직 히치의 효율성을 극대화 하여줍니다. • 고유한 측면 플레이트 구성으로 8mm 푸르직에 이상적인 소형 풀리에 더 큰 로프를 사용할 수 있습니다. • D모양의 상단의 넓은 홀은 최대 3개의 카라비너를 사용할 수 있으며 자유롭게 회전시킬 수 있습니다. • 밀폐형 볼 베어링은 최적의 효율성을 제공하고 대부분의 다중 구성 요소 시스템에 내재 된 성능의 강도가 저하되는 것을 줄여줍니다. • 실링 볼 베어링은 잘못 정렬된 하중 또는 비틀림에 의해 고장이 방생하지 않습니다. • 측면 플레이트는 이물질 접근 방지와 걸림을 줄일 수 있으며, 한손으로 쉽게 조작할 수 있도록 정확하게 장력을 가하며 로프를 따라 언제라도 안전하게 배치할 수 있도록 해줍니다. • 로프직경 : 7~13mm까지 가능 • 재 질 : 고강도 알루미늄 • 중 량 : 354g • 사 이 즈 : 10.6 x 15 x 3.5cm • 베어링종류 : 볼 베어링 • 파손강도 : 38kN • 바퀴지름 : 62mm • 인 증 : NFPA 1983 (2012) - G ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)