구 분	박음질 코드로프
제품명 (모델명)	8 mm A.P Sewn Cord 40cm, 55cm	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	아라미드와 믹스된 코드슬링으로 제작되어 내마모성에 강한 푸르직용 코드슬링
사 진	<색상은 변경될 수 있습니다>
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 외피를 아라미드와 폴리로 5:5 믹스하여 내마모성을 향상 시켰습니다. • 외피는 시간이 지남에 따라 자외선에 강한 최신 아라미드를 사용하였습니다. • 두 번의 수축튜브작업으로 겉의 튜브가 찢겨지더라도 바텍부분의 튜브가 있기 때문에 제품 정보 확인이 가능합니다. • 길이별 색상이 달라 구분에 용이합니다. • 로프 구조를 위한 최적의 코드슬링 • 굵 기 : 8mm • 재 질 : 코어 – Poly 100%, 외피 – Aramid 50% / Poly 50% • 사 이 즈 : 40cm, 55cm • 무 게 : 50g, 67g • 인장강도 : 22kN • 인 증 : CE EN795 B, EN 566 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 40cm – 4618230601-23826774 55cm - 4618230601-23826775
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)