구 분	라이프 자켓
제품명 (모델명)	Arctic Survivor Evo Pro 6 PFD	제조사 (원산지)	Northern Diver (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	급류구조용으로 구조대원의 신체를 보호해주며 육상에서도 사용 가능한 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 316 스테인레스 스틸 O링이 있는 50mm 탈착식 체스트 웨빙은 랜야드가 연결되어 확보나 견인사용에 용이합니다. • 어깨까지 패딩으로 되어 있어 편안함을 제공합니다. • Reflexite® 프리즘 밴드(반사필름)는 전면, 후면, 어깨, 포켓에 부착되어 있습니다. • 랜턴이나 칼 등을 결속할 수 있는 4방향 래시탭은 전면에 2개, 어깨에 2개 결합되어 있습니다. • 휘슬이나 펜 등 분실을 방지하기 위해 코드슬링을 연결할 수 있는 플라스틱 D링이 포켓 외부에 4개, 포켓 내부에 2개가 있습니다. • 전면 잠금 버클은 3개의 퀵 릴리스 버클로 되어있어 한손으로 개폐가 가능합니다. • 양쪽 사이드에 있는 웨빙으로 사이즈조절이 가능합니다. • 양쪽 카고 포켓은 바닥에 홀이있어 물이 고여있지 않고 잘 배출되도록 하였습니다. • 사이즈 조절 후 남은 어깨끈은 포켓에 넣어 걸림의 위험으로부터 벗어나게 해줍니다. • 랜야드 및 카라비너, 오렌지 색 PFD 휘슬이 포함되어 있습니다. • 탈부착이 가능한 25mm 노란색 탈부착 다리 스트랩이 있습니다. • 후면에 벨크로가 있어 식별 패치 부착이 가능합니다. (작은패치 150x50mm, 큰패치 300x100mm) • 후면에 Flexi-Light 포켓이 있으며 탈착식 Flexi-Light(색상랜덤)가 포함되어 있습니다. • 미끄럼 방지 허리 밴드 기술로 PFD 사용 중 벗겨짐을 방지합니다. • 가슴 쪽 내부에 손을 따뜻하게 해줄 포켓이 있습니다 (문서포켓으로 사용가능) • 마찰로 인한 손상을 고려하여 장기간 견딜 수 있도록 강화된 스티칭으로 되어 있습니다. • Fail Safe System은 3.2kN의 로드 테스트가 되었으며 ISO 12402 테스트 표준을 충족합니다. • Council Directive 89/686/EEC의 규정에 맞게 제작되었습니다. • EN 12402-5:2006 & 12402-6:2006 기준으로 테스트 통과하였습니다. • 색 상 : 레드, 블랙, 옐로우 혼합 • 재 질 : 외부 - Red 500D Cordura® / Ripstop Nylon, 내부 – ISO 승인 소프트 부양 폼 • 사 이 즈 : M – 가슴 최대 106cm/42“ 미만, 무게 76kg 이하, 부력 100N 미만 L - 가슴 최대 116cm/46“ 미만, 무게 95kg 이하, 부력 110N 미만 XL - 가슴 최대 142cm/56“ 미만, 무게 115kg 이하, 부력 120N 미만 • 구 성 : 라이프자켓 1개, 랜야드 1개, CE인증된 카라비너 1개, 휘슬 1개, 다리스트랩 1개
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)