구 분	가이드라인
제품명 (모델명)	오토 롤 V6 MAX	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재 현장에서 구조대원들의 팀 구조에 대한 안전 및 위치를 확인하는 데 사용되는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 개인 가이드라인과 병행하여 연기가 가득한 환경에서 사용되는 안정적인 개인 링크장비입니다. • 기계식 시스템이 아닌 스프링에 의한 방식으로 1.25M에 락이 걸리며 해제시 6M까지 늘어납니다. • 슬링은 마모되거나 손상되었을 시 교체가 가능합니다. • 손가락의 힘만으로 쉽게 당길 수 있습니다. • 케이스는 방수로써 내부에는 스프링이 내장되어 있습니다. • 의도치 않은 줄빠짐이 불가능합니다. • 3.5mm의 슬링은 아라미드 원사로 직조되어 열과 절단에 대한 우수한 저항력을 가지고 있으며, 파손강도는 2.5kN입니다. • 나사로 되어 있는 플레이트를 이용하여 SCBA 하네스(공기통 백플레이트)에 고정할 수 있습니다. • 100mm의 아이 카라비너가 슬링에 결합되어 있습니다. • 제품의 옆면에 있는 홀을 이용하여 두 대의 제품을 아이 카라비너로 연결하면 최대 12M의 넓은 반경을 수색할 때 사용 할 수 있습니다. • 재 질 : 슬링 – 아라미드, 카라비너 – 알루미늄, 본체 – 강화플라스틱 • 본체사이즈 : 15.5 x 12 cm • 슬링길이 : 최대 6 M • 슬링두께 : 3.5 mm • 무 게 : 약 540 g • 조달청물품식별번호 : 4616171401-24339438 사용법영상(외국)
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)