구 분	들것 슬링
제품명 (모델명)	들것 코드로프 세트	제조사 (원산지)	PMI (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	들것을 이용한 구조 활동시 사용되는 코드슬링 세트
사 진
제 원	◎ 제품사양◎ • 들것 코드로프 세트는 푸르직 슬링과 델타 퀵링크로 구성되어 있습니다. • 들것의 고정 슬링을 푸르직으로 사용하여 다양한 길이로 조절 사용가능합니다. - 7 mm 86 cm Sewn Cord - • 색 상 : 블루 • 길 이 : 86 cm (34“) • 파손강도 : 15 kN - 7 mm 172 cm Sewn Cord - • 색 상 : 옐로우 • 길 이 : 172 cm (68“) • 파손강도 : 15 kN - 10 mm 델타 퀵링크 - • 재 질 : 스틸 • 사 이 즈 : 6.6 x 8.7 cm • 게이트열림 : 12 mm • 중 량 : 약 150 g • 상하강도 : 45 kN • 좌우강도 : 10 kN • 인 증 : CE EN 12275, EN 362, UIAA ◎ 구 성 : 7 mm 86 cm 2개, 7 mm 172 cm 2개, 10 mm 델타 퀵링크 2개
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)