구 분	프라즈마 복합기
제품명 (모델명)	프라즈마 복합기 JIR-030	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	프라즈마 절단 및 아크 용접
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 용접가능 - 오절단, 중량물 견인을 위한 브라켓 부착 등 특수구조상황에 최적합. • 탁월한 편의성 - 콤프레셔 일체형으로 별도의 장비(공기통, 감압기 등)가 필요 없이 전원만 인가 후 즉시 사용가능 (에어탱크,감압기 필요없음) • CCA방식채택(Center Concentration Airjet) - 전단속도 향상(저,고압에서도 일정속도 유지가능) - 소모품 수명연장(노즐 등 과열방지) - 접촉절단, 비접촉절단 가능 • CS방식채택(Extend Cooling System) - 혁신적인 노즐의 수명연장 - 사용시간, 능력증대(50%이상) • 일체형 케이스 - 이동식 케이스에 결합 되어있어 이동이 편리함. - 내구력이 우수한 복합플라스틱 케이 , 방수가능(IP67)는 길이의 장비. - ㄷ자형 쐐기로 차량의 손상을 최소화 • 입력전압/전류 : 단상 AC220V 60Hz / 3.8Kva • 출력전류 : 10 ~ 35Amp / 적정사용율 : 50%이상 220V • 크기/무게 : H260mm × W190mm× D400mm / 25kg이하 • 절단능력 : 권장 6mm / 최대 12mm • 콤프레셔 내장 : 콤프레셔 내장으로 별도의 공기탱크, 예하부품 없음 • 절단토치케이블 길이 : 3.0m / 용접케이블 각 2m • 구 성 : 본체 1대, 이동식케이스 1개, 프라즈마 노즐(접촉식) 5개, 전극 5개, 토치커버 5개, 토치및 리드라인, 클램프및리드라인, 용접클램프및리드라인, 안면보호면(자동)1개, 작업용장갑 1조
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)