구 분	차량문 개방기
제품명 (모델명)	차량문 개방기 JIR-012	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	차량 자체에 손상을 주지 않고 차량의 문을 개방하여 요구조자를 구조할 수 있으며 또한, 화재 출동 시 불법차량으로 인해 출동에 지장을 줄 때 사용
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 2중 차량 손상방지 적용 - 1중 : 개방기 표면에 수축튜브를 적용하여 마찰을 최소화한 장비 - 2중 : 꼬깔 쐐기가 개방기에 결합되어 개방기 입출입시 차량의 손상을 최소화한 장비 • 개방기 헤드 부분에 조명이 내장되어 야간 사용 시 식별이 용이한 장비 • 사용위치를 원하는 각도만큼 변형하여 사용이 가능한 3차원 변형구조의 장비 • 차량문 깊이에 따라 사용 길이 조절이 가능한 T핸들레버 적용 • 슬립와이어 개방기가 구성되어 원기둥 형태의 도어락(구형차량) 개방이 가능함 • 3단 개방기는 수입차 및 대형 차량 중앙의 도어락까지 도달할 수 있는 길이의 장비 • 에어백 : 정사각형 160 x 150mm, 긴사각형 285 x 120mm • 쐐 기 : 곡선형 쐐기 178 x 30mm, 창문용 쐐기 : 205 x 20mm • T 핸들 개방기 : 길이 1,100mm / 지름 8mm • 슬립와이어 개방기 : 길이 900mm • 3단 개방기 조립시 : 길이 1,800mm 이상 • 구 성 : T 핸들 개방기 1개, 슬립와이어 개방기 1개, 3단 개방기 1개, 에어백 2개, 실리콘 야광 고무 3개, 쐐기 2개, 조명램프 2개(배터리포함), 보관가방 1 개
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)

j