구 분	등강기
제품명 (모델명)	FOOT-LIFT 등강기	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	로프 등강용으로 발에 착용하여 손등강기 또는 크롤과 함께 등강 시 피로를 줄여주는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 로프 접근 시 로프 등강을 개선하기 위한 발 등강기입니다. ∙ 더 높은 내부식성과 모든 조건(얼어 있거나 더러운 로프)을 위한 스테인리스 스틸 톱니 캠이 적용되었습니다. ∙ 캠/레버 메커니즘이 본체에 완전히 통합되었습니다. ∙ 스테인리스 주강으로 내구성 있는 구조입니다. ∙ 최고의 사용 편의성을 달성하기 위해 완전히 조절 가능한 웨빙입니다. ∙ 하단 부분은 관형 웨빙으로 강화되어 더 오래 사용할 수 있습니다. ∙ O링으로 빠르고 쉽게 조절 가능합니다. ∙ Ø 8-13 mm 로프와 함께 사용, 정적 및 동적. ∙ 왼쪽 및 오른쪽 두 가지 모델이 있습니다. ∙ 풋 리프트는 PPE가 아닙니다. ∙ 재 질 : 본체 - 고강도 알루미늄 , 캠 - 스테인리스 스틸 , 트리거 - 플라스틱 ∙ 색 상 : 블랙 ∙ 사용로프 : 8 ~ 13 mm ∙ 중 량 : 160 g ∙ 최대하중 : 120 kg ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618231001-25203113
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)