구 분	전신형 안전벨트
제품명 (모델명)	택틱 마스터	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	군, 경 특수 종사자를 위한 안전벨트
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 몰리 시스템과 방탄 조끼 위에 하네스를 착용할 수 있는 가능성을 특징으로 하는 특수부대를 위해 제작된 전신 안전벨트입니다. ∙ 시스템에 의해 제한되지 않고 사용자에게 자유로운 움직임을 제공합니다. ∙ 정면 직물 EN 361에 따른 포인트는 수직으로 사이즈 조절이 가능하여 방탄 조끼 유무에 관계없이 사용할 수 있습니다. ∙ 해부학적 다리 고리와 허리 벨트는 강한 PES 패브릭으로 덮여 있어 내마모성이 뛰어납니다. ∙ SPEED 버클을 사용하면 사용자의 신체에 맞춰 유연하고 빠르게 조절할 수 있습니다. ∙ 어깨 끈과 다리 고리는 완전히 분리 가능하며, 안전벨트는 하반신 안전벨트 또는 위치 지정(전술) 벨트로만 사용할 수 있습니다. ∙ 허리 벨트, 다리 고리 및 오른쪽 어깨 스트랩에 내장된 몰리 부착 시스템으로 파우치나 기타 장비를 부착할 수 있습니다. ∙ 어깨 끈과 다리 고리는 독립적으로 조절 가능합니다. ∙ 목 부분 어깨끈의 좁은 패딩과 웨빙으로 편안한 작업이 가능합니다. ∙ 추가 "A" 표시가 표시된 EN 361에 따른 추락 방지용 전면 및 후면 부착 지점이 있습니다. ∙ 평평한 후면 부착 지점은 배낭이나 호흡 장치를 휴대할 때 사용자의 등에 부담을 주지 않습니다. ∙ EN 358에 따른 작업 위치 지정을 위한 2개의 측면 부착 지점이 있습니다. ∙ 재 질 : 나일론, 폴리에스터, 알루미늄, 스틸 ∙ 색 상 : 블랙 ∙ 사 이 즈 : S, M/L, XL ∙ 중 량 : 1,740 g (M/L 사이즈 기준) ∙ 최대사용하중 : 150 kg ∙ 인 증 : CE EN 361, EN 358, EN 813 ∙ 조달청물품식별번호 : 4618230601-25197114
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)