구 분	하반신 안전벨트
제품명 (모델명)	시트 워커 3D 스피드	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 하반신 안전벨트
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 작업 위치 조정을 위해 완전히 조절 가능한 하반신 안전벨트입니다. ∙ 이 하반신 안전벨트의 새로운 디자인은 완벽한 기능성, 뛰어난 편안함 및 가벼움이 특징입니다. ∙ 매우 편안한 넓은 허리 벨트 패딩은 고소 작업 시 최대의 편안함을 제공합니다. ∙ SPEED 버클을 사용하면 사용자의 신체에 맞춰 유연하고 빠르게 조절할 수 있습니다. ∙ 해부학적 다리 고리와 허리 벨트는 강한 PES 패브릭으로 덮여 있어 내마모성이 뛰어납니다. ∙ EN 358에 따른 작업 위치 지정을 위한 측면 부착 지점이 있습니다. ∙ EN 813에 따른 하강기 배치 또는 작업 위치 지정을 위한 전면 부착 지점이 있습니다. ∙ 허리 벨트의 반사 스트랩과 인쇄는 어두운 작업 조건에서 가시성을 높여줍니다. (블랙 버전의 하네스에는 반사 요소가 장착되어 있지 않습니다.) ∙ 5kg의 지지력을 갖춘 인체공학적 편조 기어 루프가 4개 있습니다. ∙ 최대 35kg의 무거운 물건을 허리 벨트의 웨빙에 부착할 수 있습니다. ∙ 내식성을 높이기 위해 모든 강철 부품을 E 코팅으로 마감했습니다. ∙ 재 질 : 나일론, 폴리에스터, 알루미늄, 스틸 ∙ 색 상 : 블랙/옐로우, 블랙 ∙ 사 이 즈 : S, M/L, XL ∙ 중 량 : 1,515 g (M/L 사이즈 기준) ∙ 최대사용하중 : 150 kg ∙ 인 증 : CE EN 358, EN 813 ∙ 조달청물품식별번호 : 4618230601-25197115
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)