구 분	하반신 안전벨트
제품명 (모델명)	어반 2	제조사 (원산지)	싱잉락 (체코)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 산악구조용 하반신 안전벨트
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ 산악 구조용 안전벨트입니다. ∙ 해부학적 허리 벨트와 다리 루프 패딩은 인체에 완벽하게 맞습니다 ∙ EN 813에 따른 하강기 배치 또는 작업 위치 지정을 위한 전면 부착 지점이 있습니다. ∙ EN 358에 따른 직물 위치 지정 지점은 대칭으로 배치되며 15kN 강도 테스트를 거쳤습니다. ∙ 10kg의 지지력을 지닌 2개의 편조 기어 루프는 10개의 HMS 카라비너를 위한 충분한 공간을 제공합니다. ∙ 5kg의 하중을 버티는 플라스틱 장비걸이를 장착할 수 있는 추가 공간이 있습니다. ∙ 재 질 : 나일론, 폴리에스터, 알루미늄, 플라스틱 ∙ 색 상 : 블랙 ∙ 사 이 즈 : S, M/L, XL ∙ 중 량 : 850 g (M/L 사이즈 기준) ∙ 최대사용하중 : 150 kg ∙ 인 증 : CE EN 358, EN 813 ∙ 조달청물품식별번호 : 46180230601-22340340
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)