구 분	로프보호기
제품명 (모델명)	그라테메이트 로프 프로텍터	제조사 (원산지)	하이텍 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	조선소, 석유화학 및 여러 공장시설에 격자 발판이 있는 통로에서 사용하기에 적합한 보호대
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 조선소, 석유화학 및 여러 공장시설에 격자 발판이 있는 통로에서 사용하기에 적합합니다. • 로프 마찰을 방지하기 위해 2개의 홀이 있습니다. • 신속한 설치 또는 제거를 위해 캠 레버가 있습니다. • 재 질 : 스테인리스 스틸 • 사 이 즈 : 130 x 60 x 100mm (가로 x 세로 x 높이) • 사용로프 : 최대 13mm • 무 게 : 605g ◎ 기관명 레이저마킹 가능 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616171401-23826944
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)