구 분	허리벨트
제품명 (모델명)	워크 포지셔닝 벨트	제조사 (원산지)	SAR (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	소방 작업을 위해 개발된 확보용 허리 안전벨트
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 45mm 고강도 폴리 에스터 웨빙을 사용하였습니다. • 위치 확보용 고강도 D-링 좌, 우 측면에 1개씩 장착되어 있으며, 미사용 시 벨크로로 고정할 수 있습니다. • 장시간 착용 시 사용자의 편안함을 위해 105mm 넓은 패드을 사용하였습니다. • 코브라 버클 파손 강도 : 18kN • 고강도 D-링 파손 강도 : 23kN • 재 질 : 폴리아미드, 고강도 알루미늄 • 사 이 즈 : 30"~38" • 중 량 : 440g • 인 증 : CE EN358-1999 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618230601-23825601
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)