구 분	요구조자 안전벨트
제품명 (모델명)	요구조자 멀티 안전벨트 (반사띠 적용)	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	각종 재난 사고 및 산악구조 활동 시 요구조자를 운반 할 수 있는 안전벨트
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 다양한 구조 현장에서 안전하게 구조자를 이동할 수 있는 요구조자 안전벨트 • 야간 구조 시 구조자의 위치를 확인할 수 있는 반사 띠. • 미리 조정 된 버클을 장착하여 2 세 이상의 어린이 또는 성인을 구출하는 데 사용할 수 있습니다. • 구조 작업자는 희생자를 등 뒤로 옮길 수 있습니다. • 삼각형의 안전벨트는 접어 부피를 최소화하여 이동이 가능합니다. • 구조 작업자는 설치가 단순하므로 신속하게 세팅할 수 있습니다. • 3단 사이즈 조절 가능한 카라비너 홀 (성인부터 2세 이상 어린아이까지 모두 사용 가능) • 허용무게 : 150kg 미만 • 중 량 : 830g • 색 상 : 블랙 • 인 증 : CE EN 1497 / EN 1498 ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4618230601-23831249
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)