구 분	카라비너
제품명 (모델명)	앰디 트라이액트	제조사 (원산지)	페츨 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	안전벨트에 장비 연결을 위해 사용하는 D형 잠금 카라비너
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ ∙ D형 카라비너를 필요로 하는 하강기, 위치 확보용 랜야드에 사용합니다. ∙ 키락 시스템을 사용하여 장비의 우발적 걸림을 방지합니다. ∙ 고강도 H 압축 카라비너로 강도는 높이고 무게는 줄였습니다. ∙ 트라이액트 카라비너는 개인 확보장비(하강기, 이동식 추락 제동 장비)등에 사용합니다. ∙ 중 량 : 75g ∙ 상하강도 : 27kN ∙ 좌우강도 : 8kN ∙ 열린상태 : 7kN ∙ 개폐구열림 : 24mm ∙ 재 질 : 알루미늄 ∙ 인 증 : CE EN362, EN12275, UIAA, NFPA 1983 Technical Use, EAC ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178601-22988027
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)