구 분	확보링
제품명 (모델명)	오딘	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	원형으로 방향에 관계없이 랜야드를 연결할 수 있는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 스테인리스 스틸 재질로 반영구적으로 사용가능 • 측면 개방형으로 열림 폭이 넓어 다양한 장비를 연결가능 • 무두볼트 잠금형식이며 볼트의 분실 위험을 줄이기 위해 나사를 완전 풀지 않아도 오픈가능 • 하네스, 랜야드 또는 다양한 장비를 연결하는데 이상적 • 쿠란트만의 특허 시스템 • 재 질 : 스테인리스 스틸 • 파손강도 : 닫힘 - 25kN, 열림 - 12kN • 사 이 즈 : 외경 - Ø75, 내경 - Ø47.5 • 게이트열림 : 18mm • 중 량 : 약 140g • 인 증 : CE EN362:2004-M ◎ 조달청물품분류식별번호 : 4616178601-24325766 ◎ 기관명 레이저마킹 가능
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)