구 분	카라비너
제품명 (모델명)	Victo TL 스틸 카라비너	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	고강도 비대칭 스틸카라비너입니다.
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 강도가 높은 D형 스틸 카라비너 • 일반 D형 스틸비너에 비해 크기가 작으며 강도가 높습니다. • 트라이액트 형식의 자동 잠금 카라비너입니다. • 재 질 : 고강도 스틸 • 인장강도 : 상하 50kN, 좌우 16kN, 게이트열림 12kN • 사 이 즈 : 111 x 68 mm (가로 x 세로) • 게이트열림폭 : 22.5mm • 무 게 : 235g • 인 증 : CE EN362 B ◎ 기관명 레이저 마킹 가능
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)