구 분	도르래
제품명 (모델명)	Phlotich 도르래	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	SRT, DdRT 위해 설계된 수목용 도르래
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 카라비너를 3개까지 연결 가능합니다. • 2개의 연결 홀이 있습니다. • 많은 구성을 가능하게 합니다. • ROPE WRENCH를 같이 사용하여 등강이 가능합니다. • 측면판은 2개의 색상으로 되어 있습니다. • 푸르직 매듭을 쉽게 상승할 수 있습니다. • 재 질 : 고합금 알루미늄 • 무 게 : 145g • 사 이 즈 : 69 x 97 x 34mm (가로 x 세로 x 높이) • 최대사용로프 : 13mm • 파손강도 : 30kN • 인 증 : CE EN 12278
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)