구 분	앵커 스트랩
제품명 (모델명)	스틸와이어 앵커 스트랩	제조사 (원산지)	하이텍 (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 로프 액세스용 스틸와이어 앵커 슬링
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 다양한 확보지점을 감싸 장비를 설치할 수 있는 스틸와이어 슬링 • 투명 PVC튜브 슬리브는 와이어를 보호하며 육안 검사 및 미끄러짐을 최소화 • 재 질 : 스틸와이어 • 와이어 Ø : 7mm • 전 체 Ø : 18mm • 길 이 : 0.5M / 1.0M / 1.5M / 2.0M • 중 량 : 265g / 440g / 650g / 850g ±5% • 파손강도 : 30kN • 작업하중 : 300kg 10:1 • 인 증 : CE EN354 EN795 type B ◎ 조달청물품분류식별번호 : 0.5M – 2410163801-23831328 1.0M – 2410163801-23831329 1.5M - 2410163801-23831330 2.0M - 2410163801-23831331
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)