구 분	정적 로프
제품명 (모델명)	익스트림 프로 G 유니코어 11mm	제조사 (원산지)	PMI (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	외피와 코어가 특수 본딩처리되어 안전성을 높힌 스태틱로프
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 유니코어 기술이 적용된 최고의 폴리에스터 재질의 로프입니다. • 유니코어 기술은 코어와 외피를 결합하여 외피가 손상이되어도 미끄러짐이 거의 없도록 합니다. • 고강도 로프지만 다루기가 쉽습니다. • 재 질 : 코어 – 나일론6.6, 외피 - 폴리에스터 • 지 름 : 11mm • 길 이 : 183M • 무 게 : 100g/m • 색 상 : 블루/화이트/블랙, 코요테/화이트/오렌지, 그린/화이트/오렌지, 레드/화이트/블랙 • 인장강도 : 42.3kN • 신장률 300 lbf : 1.7% • 신장률 600 lbf : 3.2% • 신장률 1000 lbf : 5.2% • 신장률 1800 lbf : 7.9% • 인 증 : ANSI Z359.15, NFPA 1983:2017 (G)
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)