구 분	퇴로확보 장비
제품명 (모델명)	개인 퇴로확보장비 세트 JIR-090, 091	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	농염이 자욱한 화재현장에서 퇴로를 확보하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ - 점멸 타입 - • 알루미늄, 스텐리스 재질로 내부식성이 뛰어나고 가볍습니다. • 스프링의 힘으로 블록이 압착되는 구조로 탈착이 간편합니다. • 점멸등기능이 있어 농염에서도 출입문의 식별이 가능합니다. • 손잡이 부분은 링 구조로 카라비너와 로프를 이용하여 퇴로확보 시 가이드라인 활용이 가능하며, 휴대도 간편합니다. • 재 질 : 강화알루미늄, 스테인리스 • 사 이 즈 : 135mm • 중 량 : 150g 이하 • 점멸색상 : 3색 이상 변동 점멸 • 배 터 리 : CR2032 / 3V - 기본 타입 - • 알루미늄, 스텐리스 재질로 내부식성이 뛰어나고 가볍습니다. • 스프링의 힘으로 블록이 압착되는 구조로 탈착이 간편합니다. • 손잡이 부분은 링 구조로 카라비너와 로프를 이용하여 퇴로확보 시 가이드라인 활용이 • 재 질 : 강화알루미늄, 스테인리스 • 사 이 즈 : 135mm • 중 량 : 120g 이하 • 구 성 : 점멸타입 1개, 기본타입 3개, 장비걸이용 카라비너 4개, 보관용가방
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)