구 분	문 개방기
제품명 (모델명)	방화문 개방기 세트 JIR-060	제조사 (원산지)	제일레스텍 (한국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	화재진압 시 구조물에 대한 각종 장해물제거를 위한 진압대원 또는 구조대원의 필수 장비로서 방화문 등 철재 출입구를 신속히 파괴하여 진입 통로를 개척하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 꼭 필요한 장비만을 슬림한 가방에 구성하여 현장 휴대가 간편합니다. • 특수합금강을 사용하여 내구성과 내마모성이 뛰어납니다. • 미끄럼 방지홈이 바깥쪽에 위치하여 국내 외부방향 열림 문에 적합한 장비입니다. • 목재, 철재, 보안문 등 모든 타입에 문을 여는 전문 장비임 • 햄머 타격시 손을 보호하는 보호판이 적용되어 있습니다. • 전문가방에 넣어 세트 사용이 가능하며 각각 휴대가 가능한 멜빵끈을 적용 - 변형 배척 - • 재 질 : 특수합금강 • 길 이 : 720mm • 무 게 : 2.5kg이하 - 만능 햄머 - • 재 질 : 특수합금강 • 길 이 : 700mm • 무 게 : 3.5kg이하 • 구 성 : 변형배척1개, 만능햄머 1개, 대드라이버 1개, 십자드라이버 1개, 멜빵 2개, 보관가방
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)