구 분	구조용 들것
제품명 (모델명)	구조용 들것 LED	제조사 (원산지)	FAST Rescue Solutions (미국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	육상, 수난, 빙판 겸용으로 부력제 탈부착이 가능한 바스켓 들것으로 매우 신속하게 사용 가능함 (수난, 빙판 사용 시 부력제 추가구매 필요)
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 상단과 하단에 높은 온도에 강한 케블라재질의 구조대상자 고정용 웨빙이 있습니다. • 상단의 케블라 웨빙을 이용하여 정면으로의 이동이 쉽습니다. • 양쪽 측면에 약 20cm 폭의 손잡이가 6개와 정면에 약 15cm 폭의 손잡이 1개가 있습니다. • 다양한 용도로 사용할 수 있는 멀티 스트랩이 있습니다. • 야광 및 반사가 되는 스티커가 상부와 하부에 다수 부착되어있어 야간 식별에 용이합니다. • 양쪽 측면과 정면 손잡이부분의 틀은 45도 각도로 되어있어 바닥에 있는 구조대상자를 좀 더 쉽게 보드로 옮길 수 있으며 계단 및 바닥의 장애물 이동에 간섭을 줄여줍니다. • 7.5mm 내열로프는 23M의 길이로써 약 40cm 간격으로 매듭이 있기에 보드를 정면에서 당기거나 상단에서 내려줄 때 매듭을 이용하여 미끄러지지 않도록 사용할 수 있습니다. • 양쪽 측면에 부착되어있는 레드(상단, 약 2M), 블루(하단, 약 2.4M) 스트랩을 이용하면 보드를 수평으로 들어 올릴 수 있습니다. • 가운데 약 50mm폭의 벨크로 웨빙은 RIT 가방이나 구급상자 등을 고정할 때 사용할 수 있습니다. • 상부에는 총 7개의 벨크로(부드러운)가 있어 구성품을 자유롭게 부착할 수 있습니다. • 내장된 LED 조명을 이용하여 어두운 곳에서의 구조작업이 용이합니다. • 재 질 : 내구성 강한 Spun Mood 플라스틱 구조 (LED형 – 90분 조명 제공) • 색 상 : 오렌지 • 크 기 (+/- 5%) : 45cm(가로) X 114cm(세로) X 11cm(높이) • 무 게 : 약 13 kg • 구 성 : 들것 1세트(LED형) <레드, 블루 스트랩을 이용한 수평 사용방법>
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)