구 분	구조가방
제품명 (모델명)	RIT PACK BAG 킷	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	구조활동 시 위기에 처한 구조자나 구조대상자를 위해 장비를 휴대할 수 있는 구조가방
사 진	<산소통 결합 예시이미지입니다.>
제 원	◎ 제품사양 ◎ • RIT 팩 백은 빠른 사이즈 조절시스템으로 6~9리터의 산소통을 보관할 수 있습니다. • 산소통을 고정할 수 있도록 2개의 고정 스트랩이 있습니다. • 양쪽에 쉽게 운반할 수 있도록 2개의 큰 손잡이로 구성되어있습니다. • 어둠 속에서도 쉽게 알아볼 수 있도록 손잡이에 반사띠가 있는 면체 보관 공간이 있습니다. • 부분적으로 반사띠가 포함되어 식별이 용이합니다. • 장갑을 착용한 상태에서도 쉽게 밸브에 접근 할 수 있습니다. • 플래시 비콘, 펜치 등 구조장비를 보관할 수 있는 6개 이상의 포켓이 있습니다. • 사방에 10개 이상의 스틸 원형 링이 있기 때문에 카라비너를 이용하여 상황에 맞게 어떠한 자세로도 운반 할 수 있으며 차량이나 사물함에 고정할 때 사용할 수 있습니다. • 1개의 안전벨트식 잠금버클이 있는 어깨끈과 2개의 카라비너가 기본으로 구성되어 있어 운반 시 사용할 수 있습니다. • 연두색 원단부분은 가시성이 높고 내마모성이 있는 폴리에스테르 소재로 제작되었습니다. • 바닥은 강화 플라스틱 재질로 끌고 다닐 수 있도록 되었습니다. • 재 질 : 폴리에스테르 1680D, 강화 플라스틱, 스틸 • 사 이 즈 : 87 x 28 x 25 cm (가로 x 세로 x 높이) • 무 게 : 6 kg • 구 성 : 가방 1, 다용도 스트랩 2, 키퍼웻지 1, 플래시 6 • 조달청물품식별번호 : 5312160301-24309006
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)