구 분	소방호스말이
제품명 (모델명)	소방호스말이 (수동식) (F-3)	제조사 (원산지)	원테크정밀 (대한민국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	사용 후 건조된 소방호스를 동그랗게 말아 부피를 줄일 수 있도록 하는 장비
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 40 / 65mm 소방호스 내부의 잔수를 신속히 배출시키며 쉽고 간편하게 호스를 정리할 수 있습니다. • 특허받은 제품으로 크기, 무게를 초경량화하여 차량적재에 용이하고 언제, 어디서나 사용할 수 있습니다. • 소방호스를 평평하게 꽉 잡아주며 쉽고 신속하게 감을 수 있습니다. • 각종 훈련 및 연습 시 정리 시간을 줄일 수 있습니다. • 호스감기 시 직접 접촉하지 않아 못 박힘, 유리 박힘 등 안전사고의 위험이 없습니다. • 쪼그려 앉지 않고 소방호스를 감을 수 있습니다. • 한겹말이 14초, 두겹말이 8초 정도의 시간이 소요됩니다. • 재 질 : 스틸 분체도색 아노다이징 – 경량 알루미늄 • 사 이 즈 : 280 x 150 x 680 mm • 무 게 : 3.4 kg
비 고	◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제작사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)