구 분	앵커 스트랩
제품명 (모델명)	30mm 폴리에스터 앵커 스트랩	제조사 (원산지)	SAR (영국)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	전문가를 위한 로프 액세스용 폴리에스터 앵커 스트랩
사 진
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 폴리에스테르로 직조된 고강도 앵커 스트랩입니다. • 길이별 보호커버 색상이 다르기 때문에 식별에 용이합니다. • 가운데는 봉제되어 있고 양쪽에 링이 있는 형태의 앵커 스트랩으로 내마모성이 높으며 유연합니다. • 거칠거나 날카로운 구조물을 제외하고 모든 환경에서 와이어 스트랩 대용으로 사용이 가능하며 휴대성이 좋습니다. • 튜브직의 보호커버로 인해 내마모성이 더 높아졌습니다. • 재 질 : 폴리에스테르 • 웨 빙 폭 : 30 mm • 길 이 : 1.0 M (블루) / 1.5 M (옐로우) / 2.0 M (오렌지) • 중 량 : 약 193 g / 285 g / 377 g • 인장강도 : 40 kN • 인 증 : CE EN 795(B), EN 566, EN 354, PD CEN/TS 16415 Type B - 2명
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)