구 분	유도등
제품명 (모델명)	플래시 비콘 킷	제조사 (원산지)	쿠란트 (프랑스)	가 격 (부가세포함)	견적서 참조
용 도	구조자의 위치확인이나 탈출 루트 유도등, 위험지역 식별용으로 사용가능한 장비
사 진	※ 색상은 변경될 수 있습니다.
제 원	◎ 제품사양 ◎ • 사고 및 구조현장에서 사용하기에 적합합니다. • 총 9개의 모드가 있어 다방면으로 사용할 수 있습니다. • 원하는 모드에서 3초간 전원버튼을 누르면 꺼지고 켰을 경우 마지막 모드로 시작되는 메모리기능이 있습니다. • 견고한 구조로 인해 구조활동 시 매우 안정적이며 컴팩트한 디자인으로 매우 실용적입니다. • 철 소재의 물질에 쉽게 배치 할 수 있도록 후면에 자석이 있습니다. • 케이스는 자체 충전을 지원하기에 220V 전원 공급 장치 또는 시가 라이터 소켓을 이용하여 비콘을 충전할 수 있습니다. • 충전 상태를 표시하는 6개의 Led가 있습니다. • 두가지 색상의 비콘이 있으며 색상별 상황설정을 하여 사용하시면 구조활동 시 판단을 빠르게 할 수 있습니다. (예를들어 레드색상은 위험 지역에 비치하고 블루색상은 문이나 이동할 수 있는 위치에 비치하여 위험지역과 이동경로를 쉽게 판단할 수 있습니다.) • 제품을 임의로 분해하거나 전압이 맞지 않는 어댑터를 사용하여 파손된 경우 품질보증기간에서 제외됩니다. • 색 상 : 랜덤 • 사 이 즈 : 비콘 – 108 x 35 mm (직경 x 높이) / 케이스 - 370 x 350 x 70 mm (가로 x 세로 x 높이) • 무 게 : 비콘 - 약 192 g / 전체 - 약 3 Kg • Led 수 : 비콘 1개 당 16 Led • 배 터 리 : 리튬 이온 3.7 V 880 mAh 충전식 • 사용시간 : 모드에 따라 5 시간에서 60 시간까지 • 충전시간 : 개수에 따라 2 ~ 14시간 이상 • 충전방식 : AC 충전기 및 시가 라이터 충전 • 고 정 : 지면 (충격 방지) 또는 자석 덕분에 자기 표면에 설치. • 9 작동 모드 : 회전 9 시간, 더블 플래시 9 시간, 심플 플래시 60 시간, 크로스 플래시 9 시간, SOS (모스 부호) 14 시간, 고정 조명 100 % 5 시간, 고정 조명 감소 35 시간, LED 2 개 고정 9 시간, LED 4 개 고정 6 시간 (사용환경에 의해 달라질 수 있습니다.) • 인 증 : 배터리 및 어댑터 KC 인증 제품. • 구 성 : 비콘 6개, 충전가능 케이스 1개, 220V 충전어댑터 1개, 시가잭 충전케이블 1개
비 고	◎ 제품에 대한 제조사 증명서 제출. ◎ 사후 관리를 위해(A/S) 제조사 또는 공식대리점의 사후관리증명서 제출 1년간 품질보증. (자체결함으로 인한 고장 시 즉시 교체)